11.8. SOP KOMUNIKACIJA – RADIJSKE ZVEZE

SOP: Št. SOP/PGDSK-07/02/H
	RADIJSKI KANALI SISTEMA ZVEZ ZARE (RADIJSKE POSTAJE)

	lokacija repetitorja
	alfanum. ozn. kanala
	vrsta
	freq. RX (MHz)
	freq. TX (MHz)
	subton RX (Hz)
	subton TX (Hz)

	Malič
	01-REG CE
	SD
	173,5125
	169,0125
	91,5
	79,7

	Farbanca
	02-REG CE
	SD
	173,4375
	168,9375
	91,5
	79,7

	Štucinov h.
	03-REG CE
	SD
	173,2125
	168,7125
	91,5
	79,7

	Rudnica
	04-REG CE
	SD
	173,2875
	168,7875
	91,5
	79,7

	mobilni rep.
	31-MREP
	SD
	173,3000
	168,8000
	91,5
	91,5

	mobilni rep.
	32-MREP
	SD
	173,4000
	168,9000
	91,5
	91,5

	helikopter
	33-ZARE SI
	SI
	173,0750
	173,0750
	91,5
	91,5

	helikopter
	34-ZARE SI
	SI
	173,1000
	173,1000
	91,5
	91,5

	SKUPNI
	35-ZARE SI
	SI
	173,1250
	173,1250
	91,5
	91,5

	sk. regijski
	36-ZARE SI
	SI
	173,1500
	173,1500
	91,5
	91,5

	GZ Velenje
	39-ZARE SI
	SI
	173,2250
	173,2250
	91,5
	91,5

	GZ Celje
	41-ZARE SI
	SI
	173,2750
	173,2750
	91,5
	91,5

	GZ Konjice
	49-ZARE SI
	SI
	173,5250
	173,5250
	91,5
	91,5

	GZ Šentjur
	54-ZARE SI
	SI
	168,6500
	168,6500
	91,5
	91,5

	GZ Laško
	48-ZARE SI
	SI
	173,5000
	173,5000
	91,5
	91,5

	GZ Žalec
	52-ZARE SI
	SI
	168,6000
	168,6000
	91,5
	91,5

	GZ Prebold
	53-ZARE SI
	SI
	168,6250
	168,6250
	91,5
	91,5

	GZ Šmarje
	47-ZARE SI
	SI
	173,4250
	173,4250
	91,5
	91,5

	GZ Mozirje
	38-ZARE SI
	SI
	173,2000
	173,2000
	91,5
	91,5

	GZ Zreče
	46-ZARE SI
	SI
	173,4000
	173,4000
	91,5
	91,5

	JZPVRTS Celje
	55-ZARE SI
	SI
	168,6750
	168,6750
	91,5
	91,5

	pagerji
	
	
	173,2500
	168,7500
	
	


	SIMPLEKSNI KANALI ZA KOMUNICIRANJE MED REGIJAMI

	REGIJE
	KANALI

	Zahodnoštajerska
	CE
	35
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Koroška
	SG
	
	
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Severnoprimorska
	GO
	
	
	
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Posavska
	KK
	
	
	
	
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obalna
	KP
	
	
	
	
	
	41
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gorenjska
	KR
	
	
	
	
	
	
	42
	
	
	
	
	
	
	

	Ljubljanska
	LJ
	
	
	
	
	
	
	
	43
	
	
	
	
	
	

	Vzhodnoštajerska
	MB
	
	
	
	
	
	
	
	
	44
	
	
	
	
	

	Pomurska
	MS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45
	
	
	
	

	Dolenjska
	NM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46
	
	
	

	Notranjska
	PO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47
	
	

	Podravska
	PT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48
	

	Zasavska
	TR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	49


SEMIDUPLEKSNI KANAL(komunikacija med Reco Celje in gasilsko enoto)  
GZ Slovenske Konjice kot tudi PGD Slovenske Konjice deluje na Semidupliksnem repetitorskem kanalu # 08 sistema Zare (SD freq. RX 173,4375 MHz in TX 168,9375 MHz)

SIMPLEKSNI KANAL (delovni kanal – komunikacija med vožnjo na inter. mestu)

PGD Slov. Konjice deluje na simpleksnem kanalu # 49 sistema Zare

(SI freq. RX 173,5250 in freq. TX 173,5250)

KLICNI ZNAKI ZA PGD SLOV. KONJICE

KONJICE 10 je klicni znak vodjo intervencije 
KONJICE 11 je klicni znak za vozilo PV-1
KONJICE 12 je klicni znak za vozilo VM  Mercedes Vaneo
KONJICE 13 je klicni znak za vozilo GV-1 Mercedes - Benz   Sprinter D 312
KONJICE 14 je klicni znak za vozilo HTV Mercedes - Benz  Atego 1626 AF
KONJICE 15 je klicni znak za vozilo GVC 24/50 M- Benz tip Actros 20/40 4X4
KONJICE 16 je klicni znak za vozilo AC 16/60 Mercedes - Benz tip 1735
KONJICE 17 je klicni znak za vozilo ALK avtolestev 30m Mercedes - Benz 1744 

KONJICE 18 je klicni znak za OC PGD Konjice (OC-operativni center)
Pri klicnih znakih za ostala društva v Gasilski zvezi Slov. Konjice, se njihovemu imenu društva doda št.10. (primer. Tepanje 10, Loče 10, ….)

PODROBNEJŠA RAZPOREDITEV KLICNIH ZNAKOV VOZIL IN NAPADALNIH SKUPIN

	KONJICE 10
	Je vodja intervencije 

	KONJICE 11
	Je poveljniško vozilo 

	KONJICE 12
	Do prihoda na intervencijsko 

mesto je konjice 12 vozilo

VM (Vaneo)
	Ko se vozilu ustavi je klicni znak naslednji
	KONJICE 12 –Voznik

	KONJICE 13
	Do prihoda na intervencijsko 

mesto je konjice 13 vozilo

GV-1
	Ko se vozilu ustavi je klicni znak naslednji
	KONJICE 13 –Voznik

	KONJICE 14
	Do prihoda na intervencijsko 

mesto je konjice 14  vozilo

HTV(tunelc)
	Ko se vozilu ustavi in se formirajo
napadalne skupine so klicni znaki naslednji
	KONJICE 14 –Voznik
KONJICE 14 A – Vodja vozila
KONJICE 14 B – Prva napadalna skupina
KONJICE 14 C – Druga napadalna skupina

	KONJICE 15
	Do prihoda na intervencijsko 

mesto je konjice 15  vozilo

GV 24/50
	Ko se vozilu ustavi in se formirajo napadalne 

skupine so klicni znaki naslednji
	KONJICE 15 –Voznik
KONJICE 15 A – Napadalna skupina

	KONJICE 16
	Do prihoda na

intervencijsko 

mesto je 

konjice 16  vozilo

AC 16/60
	Ko se vozilu ustavi
in se formirajo
napadalne 

skupine so klicni znaki naslednji
	KONJICE 16 –Voznik
KONJICE 16 A – Napadalna skupina

	KONJICE 17
	Do prihoda na

intervencijsko 

mesto je 

konjice 17  vozilo

ALK
	Ko se vozilu ustavi
in se formirajo
napadalne 

skupine so klicni znaki naslednji
	KONJICE 17 – Strojnik avto lestve ( voznik)
KONJICE 17 A – Napadalna skupina v košari

	KONJICE 18
	Je operativni center v gasilskem domu


Način uporabe radijskih zvez:
Izvoz ob intervenciji

Ne glede na to katero vozilo izvozi prvo je dolžno javiti na RECO Celje naslednje podatke na SD (semidupleksni) kanal 08 sistema Zare:

Prvo vozilo: Center Celje javi se, kliče Konjice xx
Reco: Center Celje na sprejemu
Prvo vozilo: Center Celje, PGD Konjice je izvozilo na intervencijo prosim za dovoljenje, da delujemo na kanalu # 08. SPREJEM
Reco: Center Celje sprejel (v primeru druge pomembnejše intervencije bo odgovoril, da uporabljamo svoj delovni kanal 49 kolikor je mogoče)
Prvo vozilo: Center Celje, tukaj Konjice XX ,KONČANO

Prvo vozilo vodi intervencijo in upravljanje preko radijskih zvez sistema Zare do izvoza poveljniškega vozila pod klicnim znakom Konjice 10 . Ko izvozi poveljniško vozilo prevzame vodenje intervencije in komunikacijo preko radijskih zvez.
Če je potreba po več informacijah glede same intervencije(lokacija intervencije, katero nadstropje, koliko ljudi,kaj gori…..)  prvo vozilo ali poveljniško vozilo zopet komunicira z Centrom Celje
Prvo vozilo ali Konjice 10: Center Celje, javi se, kliče Konjice XX ali10 SPREJEM
RECO: Regijski center Celje NA SPREJEMU 
Konjice XX ali 10: Regijski center Celje, tukaj Konjice XX ali10. Prosim za več informacij o intervenciji SPREJEM
RECO: (nekako takšen odgovor bo) Klicala je občanka, da se močno kadi iz hiše ulica xxxxx št.xx in da ne vedo kaj storiti ,ker je objekt zaklenjen. SPREJEM
Konjice XX ali 10: Center Celje, tukaj Konjice XX ali 10 SPREJEL  prosim aktivirajte ostale enote naše GZ , NMP in  PP SPREJEM
RECO: Center Celje SPREJEL 

VI: Center Celje , tukaj Konjice XX ali 10 KONČANO
Po potrebi se še aktivira ostale enote v Gasilski zvezi Slovenske Konjice,odvisno od intervencije in potreb.

Po prihodu na intervencijsko mesto, ogledu mesta in izdaji povelja:

Vodja Intervencije - RECO

VI: Center Celje, javi se, kliče Konjice10 SPREJEM
RECO: Center Celje NA SPREJEMU
VI: Center Celje, tukaj Konjice10 sporoča, da smo prispeli na kraj dogodka ob xx:xx uri.

Gre za objekt cca 10x10, kjer je izbruhnil požar v kurilnici. Izvajamo notranji udarni napad,
in pa tudi hkrati preiskovalni ,ker je objekt v dimu. Pomoč ostalih društev ni potrebna. Natančno poročilo bom podal kasneje SPREJEM

RECO: Center Celje SPREJEL
VI: Center Celje, tukaj Konjice10 KONČANO
Ko se prispe na intervencijsko mesto se prične komunikacija po radijskih zvezah sistema Zare na delovnem kanalu # 49, ki je interni kanal.

Po končani intervenciji na požarišču: 

Vodja Intervencije - RECO

VI: Center Celje, javi se, kliče Konjice10 SPREJEM
RECO: Center Celje NA SPREJEMU
VI: Center Celje, tukaj Konjice10 sporoča, da smo končali z aktivnostmi na intervenciji ob xx:xx uri. Požar je pogašen, šlo je za požar ob pregretju dimniške tuljave, ki se je dotikala lesenega opaža. Objekt smo preiskali in prezračili. Poškodovanih ni bilo. Natančno poročilo bom podal, ko se vrnemo v orodišče. SPREJEM 
RECO: Center Celje SPREJEL

VI: Center Celje, tukaj Konjice10 KONČANO
Končno poročilo o intervenciji:

VI-RECO (telefonsko)

Poroča se o natančno o vseh dogodkih, vseh ukrepih, časovnicah, ki so se zgodili na intervenciji. 

V roku 5-ih dni je potrebno zaključiti intervencijsko poročilo v SPIN in urediti poročilo v Vulkan.

Opozorilo:
Voznik gasilskega vozila nikoli ne uporablja radijskih zvez kadar je na nujni vožnji, razen v primeru ko vozilo miruje ali kadar upravlja z črpalko. 
NMP – nujno medicinska pomoč

Nujno medicinska pomoč Celje ima v svojih vozilih vgrajen sistem ZARE in delujejo na kanalu 55. NMP deluje na tem kanalu do zaključka intervencije. Ekipa NMP je dosegljiva tudi na mobilni telefon št.: 041 771 099.

SISTEM ZARE +

KOMUNIKACIJA PREKO RADIJSKIH ZVEZ SISTEMA ZARE +

Mobilni radijski postaji s katero je mogoče komunicirati preko sistema ZARE + sta nameščeni v tunelskem vozilu klicna št. 664 (navadna) in v poveljniškem vozilu klicna št. 663 (dodatna možnost klicanja na mobilne in stacionarne telefone).

Imenik ZARE + 

CENTRI ZA OBVEŠČANJE

	Uporabnik
	Številka
	
	Uporabnik
	Številka

	CORS
	500
	
	ReCO Postojna
	511

	ReCO Celje
	501
	
	ReCO Ptuj
	512

	ReCO Slov. Gradec
	502
	
	ReCO Trbovlje
	513

	ReCO Nova Gorica
	503
	
	ICZRS IG
	515

	ReCO Krško
	504
	
	
	

	ReCO Koper
	505
	
	PGD Velenje 1
	659

	ReCO Kranj
	506
	
	PGD Velenje 2
	660

	ReCO Ljubljana
	507
	
	ZD Slov. Konjice 1
	565

	ReCO Maribor
	508
	
	ZD Slov. Konjice 2
	566

	ReCO Murska Sobota
	509
	
	Skupina ZD S. Konjice
	935

	ReCO Novo mesto
	510
	
	
	


HELIKOPTERSKO REŠEVANJE

	NAMEŠČENO NA LOKACIJI
	Inv. klicna številka

	Helikopter - MORS
	225


ZA PODROČJE CELJE - MARIBOR

                  GASILCI
     REŠEVALCI
	Uporabnik
	Številka
	
	Uporabnik
	Številka

	PGD Slov. Konjice 1
	663
	
	URGENCA MB-VOZILO
	401

	PGD Slov. Konjice 2
	664
	
	REŠEVALNA-DISPEČER
	400

	CENTRALA JZZPR MB
	645
	
	ZD Slov. Konjice
	565,566

	PGD Zreče
	661
	
	ZD Velenje
	431

	PGD Velenje
	659
	
	Skupina ZD Slov. Konjice
	935

	GE Celje 1
	651
	
	
	

	GE Celje 2
	652
	
	
	


SKUPINSKO POZIVANJE

	
	Številka

	SKUPINSKI KLIC RS SLOVENIJE
	967

	SKUPINSKI KLIC IMETNIKA – PGD Slovenske Konjice
	978


